- 대웅전 삼존불 개금공사 -

시  방  서

재단법인 부산동명불원

대웅전 삼존불 개금공사 시방서

1. 일반사항

가. 적용범위

○ 이 시방서는 (재)부산동명불원 대웅전 삼존불 개금공사에 적용한다.

- 개금

․불상 : 3존불(석가모니불, 제화갈라보살, 미륵보살) 개금

․규모 : 높이(H) 3.7m, 폭(W) 2.5m

- 단청

․좌대 : 3존불 좌대 단청

․규모 : 높이(H) 1.0m, 직경(D) 3.0m

나. 적용기준

○ 본 시방서와 관련되는 모든 기준은 KS기준을 적용하는 것을 원칙

으로 하며, 공사 관련 법규에 적합하여야 한다.

다. 안전관리

○ 시공자는 공사와 관련되는 제반 법규를 성실히 이행하여야 하며,

공사중 발생할 수 있는 안전사고에 대비하여 안전관리에 최선을

다하고, 공사중 발생한 모든 민, 형사상 책임은 시공사가 진다.

○ 공사 시행중 기존 시설물이 파손되지 않도록 유의하며, 파손시

에는 원상복구를 하여야 한다.

라. 현장관리

○ 시공자는 안전사고 방지를 최우선으로 하여 안전교육을 실시하고

안전시설물 등을 작업 전에 배치한다.

○ 시공자는 작업자의 탈의 및 식사, 휴식 등은 지정된 장소에 한

하여 사용하고 주변 환경을 청결히 한다.

○ 공사현장에서 현장내의 제반자재, 기계기구 등의 점검, 정비 또는

청소를 행하고 현장내의 정리정돈을 유지하여야 한다.

○ 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 포말, 분무 및 그 이외에 대해서도

적절한 조치를 하고 공해가 발생되지 않도록 한다.

2. 공사재료 및 자재

가. 개금공사에 사용하는 자재는 KS규격품 또는 이와 동등 이상의        최상품을 사용하여야 한다.

○ 대상자재 : 금박, 금분, 옻, 삼베, 기타 재료

나. 동일 부위에 사용하는 자재는 동일회사의 동일제품 사용을 원칙       으로 한다.

다. 개금공사에 사용하는 원․부자재는 발주자의 사용 확인을 받아야       하며, 보관장소는 발주자가 지정한 장소에 보관하여야 한다.

3. 시 공

가. 시공환경

○ 불상 보수작업, 옻칠작업과 초하루, 보름법회 등과 중복될시에는       작업을 일시 중단하여야 한다.

나. 비계설치

○ 불상 및 수미단의 훼손방지와 전체 작업이 원만히 수행될 수 있도록       비계를 설치하여야 하며 불상의 규격과 같은 실사현수막을 제작          하여 부착하여야 한다.

다. 불상균열 및 파손보수 작업

○ 불상표면의 먼지 제거 및 박멸 작업을 하여야 한다.

○ 불상의 균열부분은 균열정도에 따라 적절한 방법에 의한 보수

작업을 하여야 한다.

○ 좌대의 보수작업을 실시하여 미관이 향상되도록 하여야 한다.

라. 삼베 부착작업

○ 불상표면에 접착제를 칠한후 균열방지를 위하여 고급삼베를

감은후 작업하여야 한다.

○ 삼베 눈에 빠데작업을 하여 눈속에 들어가도록 바른뒤 충분한

건조후 사포작업을 하여야 한다.

○ 삼베가 보이지 않고 면이 고르게 나올때까지 반복작업을 실시하       여야 한다.

마. 골든펄 작업

○ 빠데 작업후 골든펄 작업을 통하여 미세한 면까지 잡을 수 있도록       하여야 한다.

바. 금분 도포작업

○ 피부면이 밝고 깨끗하게 표현될 수 있도록 금분을 도포한다.

○ 이물질이 묻지 않도록 세심한 주의를 기울여야 한다.

사. 옻칠 작업

○ 옻칠작업은 5회 이상 반복적으로 실시하여야 한다.

○ 옻칠 건조후 사포작업으로 면을 다듬어야 한다.

아. 금박붙이기 및 금분 작업

○ 옻칠 작업 및 건조후 사포작업이 끝나면 건조상태에 따라 금박

붙이기를 실시한다.

○ 피부면 금분작업을 한다.

사. 불상 개안작업

○ 불상 3존불에 개안작업을 한다.

자. 비계해체 작업

○ 전체공정이 끝난후 비계를 해체하여야 한다.

차. 기타사항

○ 공사의 진행 중 시방서와 상이한 부분에 대해서는 공사 발주자와

협의한 후 진행하고 위험부위 작업 시에는 사전에 위험요소를

제거한 후 시행한다.

○ 공사 중 발생되는 안전사고 등은 어떠한 원인에도 불구하고 시

공처에서 일체의 책임을 지며, 공사 중 파손되는 물품 등에

대해서는 원상 복구함을 원칙으로 한다.

○ 시공처 에서는 공사 종사인원에 대한 산재보험 등을 반드시 가입       하여야 한다.

4. 준 공

가. 공사 완공시에는 다음서류를 제출하여야 한다.

○ 공사 착공전, 진행중, 완공후 등 공정별 사진첩을 작성 제출하

여야 한다

○ 사진규격 : 9×12㎝

나. 공사 완료시 시공자는 공사 잉여자재 및 폐기물을 반출하고 공

사장 주변을 깨끗이 정리정돈 및 청소를 하여야 한다.

다. 준공검사

○ 시공자는 공사 완공 후 준공조서(사진 포함) 를 제출하여 공사

발주자에게 준공검사를 받아야 한다.

○ 공사 완료 후 발주자의 승인을 받아야 하며, 하자보수보험증권을       제출 하여야 한다.